老河口市第一医院新院区及药房中心、审方中心服务器相关设备采购项目咨询公告

项目内容：

为进一步保障医院新院区及药房中心、审方中心等系统稳定运行，并实现数据冗余。因此拟采购一批服务器相关设备。为保证招标价格的合理性和充分的竞争，现公开面向社会发出邀请参加此项活动的咨询工作。有意参加者请按照《参与咨询公司的书面文件装订顺序表》（附件1）中规定制作咨询文件，请有意参加者务必在咨询截止时间之前将咨询文件现场递交到咨询地点。咨询需求如下：
1、 数据库服务器两台。参数如下：

	指标项目
	技术参数要求

	总体要求
	国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；

	机箱
	标准2U服务器；

	处理器要求
	≥2颗海光三代处理器，单颗处理器≥24物理核心≥2.0GHz主频；

	内存要求
	本次配置≥512GB(64G*8)内存;ECC DDR4 RDIMM 3200GHz；

	本地存储
	本次配置≥960G SATA SSD*2企业级

	RAID支持
	本次配置具有4G缓存(含电池保护)，支持RAID0/1/5/10/50等；

	网络接口
	本次配置≥4个1000Mbps以太网口，≥4个10000Mbps光口含模块，1个专用远程管理网口；

	HBA卡
	本次配置两张双端口≥16GB FC HBA卡；

	电源模块
	本次配置2块≥1300W 交直流兼容电源;电源冗余;风扇冗余;电源线根据机房环境来选择，如欧标/国标；

	功能要求
	提供基于Web和APP的硬件监控、远程管理功能；独立千兆管理口，提供IPMI2.0标准的所有功能；


2、 双活存储2台（配套原生双活容灾软件）。

	指标项目
	技术参数要求

	总体要求
	非OEM，具有自有知识产权和开发能力，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 

	体系架构
	符合工业标准的企业级中高端全闪存存储，采用全冗余模块化体系结构，无单点故障；

	
	本次招标产品为NVMe全闪存阵列，要求投标产品支持配置NVMe SSD以及SAS SSD等类型的闪存介质作为用户数据存储空间，所投标产品型号均不应支持传统机械式磁盘作为数据存储介质；

	控制器
	控制器部件全冗余，支持NAS、FC、iSCSI、S3数据访问服务；支持NVMe over FC/IP协议； 

	
	控制器双活，支持在线更换，双控制器配置≥24核CPU；

	
	本次配置控制器数量≥2个，最大扩展支持24个或以上；

	缓存保护
	双控制器内存≥128GB，不间断内存NVRAM≥16GB；支持写缓存镜像保护和掉电保护，掉电情况下，保证写缓存数据永久不丢失；

	存储容量
	总体要求：可同时支持SSD/NVME SSD磁盘，支持960GB/3.84TB/7.68TB/15.3TB/30.6TB SSD磁盘，支持1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.3TB NVME SSD磁盘； 

	
	本次配置驱动器容量≥8*3.84TB NVME SSD磁盘；

	RAID保护方式
	支持多种RAID保护方式，可防止双盘失效保护，支持三盘校验，可防止同一RAID组中三盘失效保护；

	前端主机端口
	本次配置4个10GBASE-T接口，4个25Gb Ethernet端口，8个32Gb Fiber Channel端口，8个10Gb 主机端口；

	后端主机端口
	支持全闪存配置连接NVMe扩展磁盘柜的100Gbps后端端口4个，连接SAS扩展磁盘柜的12Gb SAS后端端口8个；

	电源模块
	本次配置2块≥1600W热插拔电源模块；

	多路径软件
	配置多路径管理软件，用于AIX/Linux/Windows/Vmware/CentOS服务器在SAN环境中的多通道路径访问，无服务器数量限制的许可授权；


	灾难恢复功能
	需支持基于数据块级远程容灾复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；

	
	配置同步/异步/半同步复制功能；数据复制要求兼容支持重复数据删除和数据压缩； 

	跨机房存储双活功能
	配置基于存储级别的原生双活容灾软件，无需外置双活软硬件网关，配置双活自动切换功能, 防脑裂功能，无单点故障，无容量上限要求；

	
	在两套数据库存储设备之间实现双活容灾，为业务系统提供跨存储系统的业务连续性保障；

	
	保障两台数据库存储设备的数据自动保持完全镜像一致，且两台存储针对同一个双活卷均为可读可写的Active-Active模式，可同时处理I/O；

	
	具备双活仲裁机制以防范脑裂风险，任意一套存储系统故障甚至宕机都不会导致业务中断；


3、 光纤交换机四台
	指标项目
	技术参数要求

	总体要求
	国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；

	性能规格
	配置≥24个32Gbps光纤自感应端口，端口支持全双工，端口速率自适应:4 Gbps、8 Gbps、16Gbps、32Gbps；

	
	整机吞吐容量≥768Gbit/sec； 

	
	本次单台配置16个端口激活，并包含16个16GB原厂短波模块，2个16GB原厂长波模块；

	
	≥4个固定风扇，带有N + 1冷却冗余，非端口到端口侧气流；

	管理功能
	支持：Telnet、HTTP, SNMP v1/v3，审核、系统日志、高级性能健康；

	
	管理端口：一个10/100/1000 Mb以太网端口（UTP，RJ-45），一个RS-232端口（RJ-45），一个USB端口（用于存储其他固件/日志/配置文件）；

	电源模块
	热插拔单电源；


4、 服务器交换机四台
	指标项
	技术参数要求

	性能规格
	万兆光口交换机，整机最大交换容量≥45Tbps，最大包转发率≥2000Mpps，配置10G SFP+光口≥48个，40G/100G自适应光口≥8个；配置2块交流电源；；

	虚拟化功能
	支持交换机虚拟化技术，可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，本次实配虚拟化功能所需要的硬件接口和软件授权，满足本次虚拟化部署要求；

	基础功能
	支持IPv4和IPv6下的静态路由、RIP/RIPng、OSPF、BGP等三层路由协议；

	
	支持端口镜像、端口聚合功能，支持DHCP server功能，支持ACL和QOS功能；

	
	支持VXLAN、PFC、M-LAG、ECN等数据中心技术，支持OpenFlow 1.3协议；

	
	支持SNMP、CLI、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP等管理功能；

	资质证书
	提供交换机的工信部入网许可证；


5、 互联光缆和光纤模块
	模块类型
	规格要求

	40G互联光缆-5米
	40G接口互联光缆，5米，包含光缆和两端40G光模块；

	40G互联光缆-10米
	40G接口互联光缆，10米，包含光缆和两端40G光模块；

	10G互联光缆-5米
	10G接口互联光缆，5米，包含光缆和两端10G光模块；

	40G单模光纤模块
	40G单模光纤模块，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10km；

	10G多模光纤模块
	10G多模光纤模块，LC接口，波长850nm，最大传输距离300米；

	兼容性
	为了防止光模块不兼容造成端口故障、数据丢包，影响医院业务系统正常访问，本次所有光模块和互联光缆必须是与服务器交换机同一品牌的原厂正品； 


6、 数据迁移服务
	指标项
	技术参数要求

	数据迁移服务
	将业务系统及数据库从原有服务器和存储中迁移到新采购的数据库存储和数据库服务器集群中，迁移过程保障数据安全和业务连续性；

	
	迁移完成后，提供原有设备搬迁等工作，对原有的服务器及存储进行存储优化和配置重组，重建存储池，为其他业务提供存储服务；


报价清单表
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	含税单价(元)
	含税总价(元)

	1
	数据库服务器
	
	
	2
	台
	
	

	2
	双活存储
	
	
	2
	台
	
	

	3
	光纤交换机
	
	
	4
	台
	
	

	4
	服务器交换机
	
	
	4
	台
	
	

	5
	40G互联光缆-5米
	
	
	4
	根
	
	

	
	40G互联光缆-10米
	
	
	4
	根
	
	

	
	10G互联光缆-5米
	
	
	2
	根
	
	

	
	40G单模光纤模块
	
	
	12
	个
	
	

	
	10G多模光纤模块
	
	
	20
	个
	
	

	6
	数据迁移
	
	
	1
	项
	
	


7、 注意：咨询报价应包含硬件、软件、存储授权及光模块、光纤跳纤等价格，同时包含3年产品维保。
8、 资料装订顺序
要求：A4打印纸装订。
1、 封面：应打印：老河口市第一医院XX项目询价资料、公司名称（最好盖章）、时间

2、 公司营业执照复印件
3、 公司授权参加咨询的人员授权书

4、 相似项目的业绩情况

咨询截止时间：2026年10月25日15:30
咨询地点：襄阳市老河口市第一医院外科楼信息中心
联 系 人：彭国辉 周宇迪
联系电话：18607275090
